怀化市中医医院临方贴剂设备

和经颅多普勒（TCD）设备竞争性磋商公告

 为满足本院个性化中药贴剂（临方贴剂）制备需求和检测颅内主要动脉血流动力学状态，现对临方贴剂设备和颅多普勒（TCD）设备进行公开招标采购，欢迎符合资质要求的供应商参与投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：HHSZYYY-2025020

2、项目名称：临方贴剂设备和经颅多普勒（TCD）设备

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 包1 | 临方贴剂设备 | 1套 | 详见采购需求 | 120000 | 120000 |  |
| 包2 | 经颅多普勒（TCD） | 1套 | 详见采购需求 | 80000 | 80000 |  |
| 合计 |  | 20万元 | 20万元 |  |

5、本项目不接受联合体投标

6、是否可采购进口产品：否

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：

（1）供应商为中国境内生产企业的，必须具有医疗器械生产许可证（或生产备案凭证—限I类医疗器械）；

（2）供应商为代理企业的，必须具有医疗器械经营许可证（III类医疗器械）或经营备案凭证（II类医疗器械）；

（3）供应商所投产品必须具有医疗器械注册证（或备案凭证）。

三、报名和获取采购文件**的时间、期限、方式**

1.获取公开招标文件的时间:从(2025-09-22)起至(2025-09-28 17:30:00.0)截止。

2.发布公开招标文件的网站:招标文件在怀化市中医医院官网（www.hhszyyy.com）上发布。

3.招标文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前怀化市中医医院官网（www.hhszyyy.com）登录下载。

**四、投标截止时间、开标时间、开标地点**

1、提交投标文件的截止时间：2025-09-29 9:00

2、开标时间：2025-09-29 9:00

3、开标地点：怀化市中医医院急诊楼后栋3楼开标室

**五、公告期限**：

本招标公告在怀化市中医医院官网（www.hhszyyy.com）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

**六、疑问**：

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人提出询问。

**七、采购人名称、地址和联系方法**

 名 称：怀化市中医医院

地 址：湖南省怀化市正清路431号

联系人：曹先生

电话：0745-2280956

# 附件1： 采购需求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术要求 | 预算（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 临方贴剂设备 | 1套 | 详见采购需求 | 120000 | 120000 |  |
| 2 | 经颅多普勒（TCD） | 1套 | 详见采购需求 | 80000 | 80000 |  |
| 合计 |  | 20万元 | 20万元 |  |

 注：1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。

 2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

 3、货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求 ”中的具体技术参数。

 4、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

附件2： **技术要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 技术参数要求 |
| 包1 | 临方贴剂设备 | 1.主机架采用钢结构，外表面不锈钢。2.设备性能参数①上料直径Φ≤300mm②收废直径≤200mm熔胶机构③熔胶温度0-130℃④最大熔胶量：3000g3.药膏胶浆搅拌机构①每罐熔胶：60g-1800g②每罐中药粉投入量：40g-1200g③制膏温度：90-120℃④搅拌速度：20-180转/分⑤胶泵转速：10-100转/分⑥定量给胶量：0.5g-15g4.药芯压合成型机构①最大压合压力80kg②压合下降速度：0.5秒-3秒③压合成型时间：0.5秒-3秒④行程距离：5-25mm适用于院内制剂的药膏贴剂，可实现各种规格贴剂的生产。5.关键部件（如电机、传感器）需提供≥**3年**质保。6.需满足个性化定制（临方）需求，支持小批量、多品种生产7.兼容中药材提取物（浸膏、挥发油）与多种基质（橡胶、热熔胶、凝胶）的混合与成型 |
| 包2 | 经颅多普勒(TCD) | 1、主要技术规格及系统参数1.1频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；1.2取样容积：1-20 mm连续可调；1.3探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm；1.4增益范围：1～60dB可调；1.5动态范围:1-40 dB；1.6功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间；1.7多普勒角度补偿功能。2、软件功能2.1 检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）；2.2 常规检测模式下，单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置（如有必要：须附国家食药监部门认可机构的检测证明）；2.3异常血流提醒功能；2.4具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例等）；（需提供彩页或软件截图）2.5具备辅助诊断模式、图像化，文字化实时提供诊断建议，并辅助引导进一步血管检查路径，辅助诊断建议需符合《经颅多普勒超声操作标准》及《中国脑血管超声临床应用指南》。2.6深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱。2.7支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；2.8配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能；2.9离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；2.10报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单.2.11数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；2.12参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据。3、探头配置3.1探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个3.2探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命。 |

附件3： **商务要求**

一、设备要求：

1、投标方应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

2、本项目为一套可运行完整的设备项目，如果系统设备在运行时因缺少设备配件所产生的费用由投标方负责，采购人不再负责任何费用。

二、供货范围

1、中标人负责供应所需设备及安装所需的零配件、材料等；

2、中标人负责设备及相关设施的安装；

3、中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

4、中标人负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人负责其派出的送货及施工人员的人身意外保险。

三、质量保证

1、本项目免费质量保证期为验收合格之日起≥3年。

2、中标单位提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证，投标产品的主材、辅材和全套配件应该也有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述, 若描述不清楚或无法核实的，采购方有权拒绝接收。

3、质保期从项目整体验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。在免费质量保证期内如有零部件损坏，中标人应承诺无偿更换。

四、验收标准和方法

1、货物验收须按国家标准和规范及合同要求进行。采购人代表有权参与有关的验收试验，中标人应向采购人验收代表提交试验数据的报告、主要零部件、原材料、原始公开招标资料和检查记录等资料，供采购人验收时审查。

2、采购标的需满足或高于最新颁布的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3、供货及安装期限：60 日内，供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作。

1）中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由卖方负担，费用计入投标总价。

2）在开始安装以前，所有图纸及技术协议必须提供完整。

3）中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

4）设备安装完毕，应在采购人的监督下进行试运行前的测试，以证明其可以进行试运行。

5）货物在现场的保管由中标人负责，直至设备安装、验交完毕。

6）安装要建立安全责任制，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和机械质量造成的设备损坏事故。否则，一切责任由卖方承担。

7）安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供恰当的场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。

8）中标人对其人员 (含安装队伍)的疏忽、违约负全部责任并承担由此而引起的一切损失。

4、验收要求

1）项目验收按招标文件及国家相关标准执行。验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2）项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由中标人承担。

5、产品运输、保管及保险

1）中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

2）中标人负责货物在安装地点的保管，直至项目验收合格。

3）中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

4）货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于长途运输，做到防潮、防雨、 防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

6、卖方负责的安装、调试工作

1）负责送货到到指点位置、卸货并搬运到指定的场地。

2）货物应按照在采购人确定的时间在采购人所在地现场免费进行开箱、安装、 调试，技术指标合格后，出具验收报告。

3）在安装期间要注意成品保护，安装期间因中标人的原因造成对建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

7、安装要求

1）中标人应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织安装，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人承担。

2）项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采 购人能够正确进行货物操作和使用。

8、培训

1）买方认为有必要，卖方应就货物的设计、制造、检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训买方技术人员，买方受训人员的培训费用由卖方承担。

2）中标人负责对采购人的有关使用、维护人员免费进行安装、操作、维护维修等技术培训。

3）卖方应就其提供的设备及操作系统，对买方的技术人员和维修人员进行操作和维修方面的培训，培训费用由卖方承担。在培训开始前一个月提出推荐的培训计划 （培训时间及人员根据需要确定），以取得买方同意。

4）对操作人员的培训内容至少应包括操作和维护措施及故障应急措施。

5）买方若委派维修人员参加安装，卖方应安排工程师给予指导和演示。必要时， 应对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示。

6）培训所需费用，包括交通住宿和其他杂费由卖方负担，包含在报价中。

7）卖方免费提供现场工作人员的技术培训、安全操作维修培训。

8）①装机后现场培训≥3 天；②提供装机前后工作人员的免费外出学习培训服务；

 五、售后服务

1、系统维护，要求提交以下内容：

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

4）临床应用软件终身免费升级更新（包括模块或软件包的免费增加），提供厂家承诺书。

2、技术支持

1）提供7×24 小时的技术咨询服务。

2）法定节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）3 小时以内响应，10 小时内完成采购方提出的维修要求。如需更换或送修, 必须在 2 个工作日内解决，并在此期间提供备用机或者通过其他途径以满足临床需要。

2）备件服务：遇到重大故障，提供所需更换的任何备件。

4、提供免费技术培训服务。

投标人应提供在本项目下售后服务的详细内容，其要求如下：

1）本项目售后服务机构名称、地址

2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式（电话、传真、手机）

3）维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间

4）培训方式及内容

5）保修期内及保修期外的服务收费标准

六、其他要求及说明

1、交货地点：怀化市中医医院指定地点。

3、结算方式

1）付款人：怀化市中医医院

2）付款方式：设备安装验收合格办理入库后次月付合同货款90%，其余款项一年后无息付清。

注：投标人必须全部响应采购需求，否则投标无效。

 附件4：  **评分标准**

|  |
| --- |
| 采用综合评分法，总分100分 |
| 价格部分（45分） | 1. 以满足采购需求且报价最低的供应商为基准价，其价格为满分45分； 2. 其他供应商的价格得分=（基准价/投标报价）×45（四舍五入保留小数点后两位）。  |
| 商务部分（20分） | 供应商资质（5分） | 生产厂家直接参与磋商的得5分；代理商参与的，提供生产厂家唯一授权书的得3分，未提供的得0分。 |
| 类似项目业绩（10分） | 提供近3年（2022年至今）类似设备销售业绩，每提供1份合同复印件（需体现设备名称、金额、甲方盖章）得2分，最高得10分 |
| 售后服务承诺（5分） | 质保期≥3年的得3分，质保期≥2年的得2分，质保期＜2年的得0分；提供本地化服务团队（需提供团队人员名单及联系方式）的得2分，未提供的得0分。 |
| 技术部分（35分） | 技术参数响应（20分） | 完全响应采购需求技术参数（无负偏离）的得20分；每出现1项负偏离（如压力范围、通道数、模式数量等关键参数）扣4分，扣完为止；非关键参数（如外观颜色、配件数量等）负偏离每项扣1分，扣完为止。  |
| 设备性能（10分） | 支持在线检测：厚度传感器、重量检测（剔除不合格品）处方适配性：支持小批量多批次生产（如单批次1~10kg）清洁验证：设备需具备CIP（在线清洁）功能或快速拆卸设计数据追溯：配备电子记录系统（符合FDA 21 CFR Part 11或GMP附录）安全防护：急停按钮、过载保护、防静电设计 |
| 方案合理性（5分） | 安装方案详细（包括场地要求、安装步骤、调试流程）、培训方案完善（含培训内容、时间、考核方式）的得5－3分；方案基本完整但细节不足的得3－1分；方案缺失或明显不合理的得0分。  |
| **总分100** | 100分 |  |

附件5：

 **投标文件的组成**

目  录

第一部分 资格证明文件

一、开标一览表

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

(一)附件1 授权委托书

(二)附件1-1 法定代表人身份证明

(三)附件2 投标人基本情况

(四)附件3 投标人资格声明

第二部分 商务文件

四、投标函

五、开标一览表

六、分项报价明细表

七、商务要求响应

八、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

九、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

十一、商务偏离表

十二、售后服务及方案

第三部分 技术文件

十三、货物说明一览表

十四、技术采购需求响应（一）

十五、技术采购需求响应（二）

十六、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十七、技术偏离表

十八、供应商需提供的其他资料

十九、技术要求

二十、其他材料

**投 标 文 件**

**第一部分 资格证明文件**

**采购项目名称:**

**采 购 人：**

**采购计划编号:**

投标人：

 年 月 日

**一、开标一览表**

  项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 标题  | 内容  |
|  |  |

**二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）**

“第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。

**三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）**

附件1授权委托书

授权委托书

本人          （姓名、职务）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （项目名称、政府采购编号、编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证复印件  |

附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

委托代理人（电子签章）：

         年      月       日

附件1-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：

职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件  |

投标人名称（单位电子签章）：

        年        月        日

附件2投标人基本情况

投标人基本情况

  1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

|  |  |
| --- | --- |
| 年度  | 总额  |
|    |    |
|    |    |
|    |    |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合同签订时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

数        量：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

合  同 金 额：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.开立基本帐户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年      月     日

附件3投标人资格声明

**投标人资格声明**

致 (采购人、):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为 ，全称为 ,统一社会信用代码为 ，法定代表人(单位负责人)为 ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(单位电子签章):

日期: 年 月 日

 **投 标 文 件**

第二部分 商务技术文件

**采购项目名称:**

**采 购 人：**

**采购计划编号:**

投标人

年 月 日

**四、投标函**

致： （采购人、）：

根据贵方为 （项目名称）的投标邀请（采购编号： ，），签字代表 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交包含下述内容的投标文件一份至怀化市中医医院，参加 项目第 包投标，并在此声明，所递交的投标文件内容合法、完整、真实。

**第一部分 资格证明文件**

一、开标一览表

二、投标保证金

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、投标人提供的资格证明文件

**第二部分 商务技术文件**

五、投标函

六、分项报价

七、采购需求响应

八、合同条款偏离表

九、采购需求偏离表

十、享受政府采购政策优惠的证明资料

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十二、投标人认为需提供的其他资料

十三、中标服务费承诺书

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起 个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： ；邮编： ；电话： ；电子邮箱： 。

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期： 年 月 日

**五、开标一览表**

采购计划号：

项目名称：

包号： 包名称：

|  |  |
| --- | --- |
| **投标报价** | **其他内容** |
| 小写金额：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_（人民币元）大写金额：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_（人民币元）（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

**备注：**

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其**投标无效**。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”以及“联合体协议书”（如果影响）等相关内容。

5、“其他内容”招标文件规定的

投标人名称（盖单位电子章）： \_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

**六、分项报价明细表**

 项目名称：\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

包号：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项项目名称 | 规格型号（或项目特征描述） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） | 备注 |
| 单价 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写小写（元）： |  |

备注：（1）**本表应对应**“**开标一览表**”**，按包填写**。投标人如果不提供分项报价明细表，其**投标无效**。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则**投标无效**。

（3）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（4）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：       年     月    日

**七、商务要求响应**

**八、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料**

**九、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件**

**十、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件**

**备注：**提供（1）协议或授权函复印件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）复印件。

**十一、商务偏离表**

采购编号: 项目名称：\_\_\_\_

包 号：\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 包名称：\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。** |

**投标人名称（盖单位电子章）：**

**法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：**

**日期： 年 月 日**

**备注**： **1、偏离为不满足招标文件要求；**

2、**投标人如果对招标文件第五章“商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；**

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其**投标无效**。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

**十二、售后服务及方案**

 投 标 文 件

第三部分 (技术文件)

 **采购项目名称：\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_**

**政府计划编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人名称：**

**十三、货物说明一览表**

采购计划编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 包号及品目号  | 货物名称  | 制造商名称  | 型号规格  | 主要技术参数和技术指标  | 备  注  |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |

**备注**：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年     月      日

**十四、技术采购需求响应（一）**

**编制说明**：**投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案等，格式自拟）。**

**十五、技术采购需求响应（二）**

提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件

**十六、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料**

**十七、技术偏离表**

采购计划编号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号  | 货物名称  | 招标文件条目号  | 招标文件的技术要求  | 投标文件的技术响应  | 偏离  | 说明  |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
|    |    |    |    |    |    |    |
| **投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。**    |

备注：1 、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：         年     月     日

**十八、供应商需提供的其他资料**

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。

**十九、技术要求**

 **二十、其他材料**